{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buongiorno,\r\nHo visto che sulla lettera d'invito c'è scritto che non richiedete la garanzia provvisoria mentre sul Capitolato si.\r\nQual è corretto?\r\nRestiamo in attesa.\r\nGrazie.\r\nCordiali saluti.","Buongiorno, non viene richiesta garanzia provvisoria ai sensi dell'art.53 comma 1 del D.lgs 36/2023 come indicato nel punto 21 della lettera di invito."]
[2,"Buongiorno,\r\nsi intende richiedere gentilmente un chiarimento sulla tipologia di lastra in cartongesso da prevedersi in relazione a tutte quelle stratigrafie per cui è richiesto un un potere fonoisolante Rw uguale a 61 o 69 dB (A-D008, A-D009, A-D011, A-D014, A-D015, A-D016).\r\nOsservando l'Analisi Prezzi, si nota che sono sempre state utilizzate due voci di prezzario (01.A06.A60.005 e 30.P45.A00.020), apparentemente da riferirsi ad una lastra di cartongesso di tipo standard, quindi priva di caratteristiche e proprietà tali da permettere il rispetto dei requisiti acustici prescritti.\r\nGrazie","Buongiorno, si allega qui sotto la risposta del progettista a cui abbiamo inoltrato la sua questione:\r\n\r\n\"Le specifiche prestazioni fonoisolanti indicate nel progetto riguardano la parete nella sua interezza e sono la risultante dei contributi dei singoli materiali che la compongono. \r\nLe prestazioni fonoisolanti sono pertanto da valutarsi sull'intera stratigrafia della parete e non limitatamente alla sola lastra in cartongesso.\r\nLa lastra in cartongesso da utilizzare dovrà essere individuata dall'Impresa concorrente, in base alle indicazioni fornite dalla Ditta produttrice del \"pacchetto parete\", la quale certifica l'intero sistema. \r\nNell'analisi prezzi è stata utilizzata una lastra che, assemblata agli altri materiali componenti,  costituisce una parete in grado di raggiungere i risultati di abbattimento acustico attesi.\r\n Nell'offerta economica l'Impresa concorrente dovrà determinare il prezzo che intende offrire, considerando il \"sistema\" parete e la relativa stratigrafia prodotti dalla Ditta produttrice che fornirà e certificherà il \"pacchetto\" (ad esempio: KNAUF, Fassa Bortolo, Saint-Gobain, ecc.).\"\r\n\r\nCordiali saluti"]